# Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 12.0.002-80 (СТ СЭВ 1084-89)"Система стандартов безопасности труда. Термины и определения"(утв. постановлением Госстандарта СССР от 30 сентября 1980 г. N 4954)

# Occupational safety standards system. Terms and definitions

Срок введения с 1 января 1982 г.

Взамен ГОСТ 12.0.002-74

ГАРАНТ:

В соответствии со статьей 211 Трудового кодекса РФ государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области безопасности труда.

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применять термины - синонимы стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые допускается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Определения, приведенные в стандарте, можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1084-78 (см. справочное приложение).

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизированных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

┌────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│ │ Термин │ Определение │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│1. │Условия труда │По ГОСТ 19605-74 │

│ │ │ │

│ │D. Arbeitsverhaltnisse │ │

│ │ │ │

│ │E. Working conditions │ │

│ │ │ │

│ │F. Conditions du travail │ │

│ │ │ │

│2. │Опасный производственный│Производственный фактор, воздействие│

│ │фактор │которого на работающего в определенных│

│ │ │условиях приводит к травме, острому│

│ │Опасный фактор │отравлению или другому внезапному│

│ │ │резкому ухудшению здоровья или смерти │

│ │D. Arbeitsbedingter│ │

│ │Unfallfaktor │ │

│ │ │ │

│ │E. Occupational risk │ │

│ │ │ │

│ │F. Risque professionnel │ │

│ │ │ │

│3. │Вредный производственный│Производственный фактор, воздействие│

│ │фактор │которого на работающего в определенных│

│ │ │условиях может привести к заболеванию,│

│ │Вредный фактор │снижению работоспособности и (или)│

│ │ │отрицательному влиянию на здоровье│

│ │D. Pathogener Arbeitsfaktor│потомства. │

│ │ │ │

│ │E. Harmful factor │Примечание. В зависимости от│

│ │ │количественной характеристики (уровня,│

│ │F. Facteur industriel nocif│концентрации и др.) и│

│ │ │продолжительности воздействия вредный│

│ │ │производственный фактор может стать│

│ │ │опасным │

│ │ │ │

│4. │Безопасные условия труда │Состояние условий труда, при которых│

│ │ │воздействие на работающего опасных и│

│ │Безопасность труда │вредных производственных факторов│

│ │ │исключено или воздействие вредных│

│ │D. Gefahrenlose│производственных факторов не превышает│

│ │Arbeitsverhaltensse │предельно допустимых значений. │

│ │ │ │

│ │E. Safety working│ │

│ │conditions │ │

│ │ │ │

│ │F. Conditions de securite│ │

│ │du travail │ │

│ │ │ │

│5. │Требования безопасности│Требования, установленные│

│ │труда │законодательными актами,│

│ │ │нормативно-техническими и проектными│

│ │Требования безопасности │документами, правилами и инструкциями,│

│ │ │выполнение которых обеспечивает│

│ │D. Forderungen der│безопасные условия труда и│

│ │Arbeitssicherheit │регламентирует поведение работающего │

│ │ │ │

│ │E. Safety code │ │

│ │ │ │

│ │F. Code de securite │ │

│ │ │ │

│6. │Техника безопасности │Система организационных мероприятий,│

│ │ │технических средств и методов,│

│ │D. Unfallschutz │предотвращающих воздействие на│

│ │ │работающих опасных производственных│

│ │ │факторов │

│ │E. Safety (laws) │ │

│ │ │ │

│ │F. Mesures de securite │ │

│ │ │ │

│7. │Производственная санитария │Система организационных, санитарно-│

│ │ │гигиенических мероприятий, технических│

│ │D. Technische│средств и методов, предотвращающих или│

│ │Arbeitshygiene │уменьшающих воздействие на работающих│

│ │E. Occupational sanitation │вредных производственных факторов до│

│ │ │значений, не превышающих допустимые │

│ │F. Hygiene du travail │ │

│ │ │ │

│8. │Охрана труда │Система законодательных актов, а также│

│ │ │предупредительных и регламентирующих│

│ │D. Arbeitsschutz │социально-экономических, │

│ │ │организационных, технических,│

│ │E. Protection of labour │санитарно-гигиенических и│

│ │ │лечебно-профилактических мероприятий,│

│ │F. Protection du travail │средств и методов, направленных на│

│ │ │обеспечение безопасных условий труда │

│ │ │ │

│9. │Исключен с 1 июля 1991 г. См. текст пункта 9 │

│ │ │ │

│10. │Опасная зона │Пространство, в котором возможно│

│ │ │воздействие на работающего опасного и│

│ │D. Cefahrdungsbereich │(или) вредного производственных│

│ │ │факторов │

│ │ │ │

│ │E. Dangerous zone │ │

│ │ │ │

│ │F. Zone dangereuse │ │

│ │ │ │

│11. │Безопасность │Свойство производственного│

│ │производственного │оборудования соответствовать│

│ │оборудования │требованиям безопасности труда при│

│ │ │монтаже (демонтаже) и эксплуатации в│

│ │D. Sicherheit des│условиях, установленных│

│ │Arbeitsmittels │нормативно-технической документацией │

│ │ │ │

│ │E. Safety of industrial│ │

│ │equipment │ │

│ │ │ │

│ │F. Securite de l'equipement│ │

│ │industriel │ │

│ │ │ │

│12. │Безопасность │Свойство производственного процесса│

│ │производственного процесса │соответствовать требованиям│

│ │ │безопасности труда при проведении его │

│ │D. Sicherheit des│в условиях, установленных│

│ │Arbeitsverfahrens │нормативно-технической документацией│

│ │ │ │

│ │E. Safety of the process of│ │

│ │production │ │

│ │ │ │

│ │F. Securite de la│ │

│ │fabrication │ │

│ │ │ │

│13. │Средство защиты │Средство, предназначенное для│

│ │работающего │предотвращения или уменьшения│

│ │ │воздействия на работающего опасных и│

│ │Средство защиты │(или) вредных производственных│

│ │ │факторов │

│ │ │ │

│ │D. Arbeitsschutztechnik │ │

│ │ │ │

│ │E. Protective equipment │ │

│ │ │ │

│ │F. Moyen de protection│ │

│ │(dans l'industrie) │ │

│ │ │ │

│14. │Средство индивидуальной│Средство защиты, надеваемое на тело│

│ │защиты работающего │человека или его части или│

│ │ │используемое им │

│ │D. Individuelles│ │

│ │Schutzmittel │ │

│ │ │ │

│ │E. Personal protective│ │

│ │equipment │ │

│ │ │ │

│ │F. Moyen de protection│ │

│ │individuelle │ │

│ │ │ │

│15. │Средство коллективной│Средство защиты, конструктивно и (или)│

│ │защиты работающего │функционально связанное с│

│ │D. Kollektives Schutzmittel│производственным оборудованием,│

│ │ │производственным процессом,│

│ │E. Collective protective│производственным помещением (зданием)│

│ │equipment │или производственной площадкой │

│ │ │ │

│ │F. Moyen de protection│ │

│ │collective │ │

│ │ │ │

│16. │Несчастный случай на│Случай на производстве, в результате│

│ │производстве │которого произошло воздействие на│

│ │ │работающего опасного производственного│

│ │Несчастный случай │фактора │

│ │ │ │

│ │D. Arbeitsunfall │ │

│ │ │ │

│ │E. Occupational accident │Примечание. Порядок расследования и│

│ │ │учета несчастных случаев на│

│ │F. Accident du travail │производстве устанавливают в│

│ │ │соответствии с "Положением о│

│ │ │расследовании и учете несчастных│

│ │ │случаев на производстве", утвержденным│

│ │ │постановлением Президиума ВЦСПС от│

│ │ │20 мая 1966 г │

ГАРАНТ:

В настоящее время единый порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве установлен Трудовым кодексом (статьи 227 - 231) и Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 марта 1999 г. N 279

│ │ │ │

│16a.│Профессиональное │Хроническое или острое заболевание│

│ │заболевание │работающего, являющееся результатом│

│ │ │воздействия вредного производственного│

│ │D. Berufskrankheit │фактора. │

│ │ │ │

│ │E. Professional diseases │ │

│ │ │ │

│ │F. Maladie professionnelle │ │

│ │ │ │

│17. │Безопасное расстояние │Наименьшее расстояние между человеком│

│ │ │и источником опасного и вредного│

│ │D. Sicherheitsabstand │производственного фактора, при котором│

│ │ │человек находится вне опасной зоны │

│ │ │ │

│ │E. Safe distance │ │

│ │ │ │

│ │F. Distance de securite │ │

│ │ │ │

│18. │Исключен с 1 июля 1991 г. См. текст пункта 18 │

│ │ │ │

│19. │Исключен с 1 июля 1991 г. См. текст пункта 19 │

│ │ │ │

│20. │Исключен с 1 июля 1991 г. См. текст пункта 20 │

│ │ │ │

│21. │Исключен с 1 июля 1991 г. См. текст пункта 21 │

│ │ │ │

│22. │Знак безопасности │Знак, предназначенный для│

│ │ │предупреждения человека о возможной│

│ │D. Sicherheitszeichen │опасности, запрещении или предписании│

│ │ │определенных действий, а также для│

│ │E. Safety symbol and sign │информации о расположении объектов,│

│ │ │использование которых связано с│

│ │F. Signaux de securite │исключением или снижением последствий│

│ │ │воздействия опасных и (или) вредных│

│ │ │производственных факторов │

│ │ │ │

│23. │Цвет безопасности │Цвет, предназначенный для привлечения│

│ │ │внимания человека к отдельным│

│ │D. Sicherheitsfarben │элементам производственного│

│ │ │оборудования и (или) строительной│

│ │E. Safety colour │конструкции, которые могу" являться│

│ │ │источниками опасных и (или) вредных│

│ │D. Couleur de securite │производственных факторов, средствам│

│ │ │пожаротушения и знаку безопасности │

│ │ │ │

│24. │Предельно допустимое│Предельное значение величины вредного│

│ │значение вредного│производственного фактора, воздействие│

│ │производственного фактора │которого при ежедневной│

│ │ │регламентированной продолжительности в│

│ │D. Maximal zulassige │течение всего трудового стажа не│

│ │ │приводит к снижению работоспособности│

│ │Einwirkungsgrobe │и заболеванию как в период трудовой│

│ │ │деятельности, так и к заболеванию в│

│ │des │последующий период жизни, а также не│

│ │ │оказывает неблагоприятного влияния на│

│ │des pathogener │здоровье потомства │

│ │ │ │

│ │Arbeitsfaclor │ │

│ │ │ │

│ │E. Asseptable limit of│ │

│ │safely factor │ │

│ │ │ │

│ │F. Niveau limite du facteur│ │

│ │securite │ │

└────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

# Алфавитный указатель терминов на русском языке

 Безопасность производственного оборудования [11](#sub_11)

 Безопасность производственного процесса [12](#sub_12)

 Безопасность труда [4](#sub_4)

 Заболевание профессиональное [16а](#sub_161)

 Знак безопасности [22](#sub_22)

 Значение предельно допустимое вредного производственного фактора [24](#sub_24)

 Зона опасная [10](#sub_10)

 Концентрации предельно допустимые вредных веществ в воздухе

 Охрана труда [8](#sub_8)

 Расстояние безопасное [17](#sub_17)

 Санитария производственная [7](#sub_7)

 Случай несчастный [16](#sub_16)

 Случай несчастный на производстве [16](#sub_16)

 Средство защиты [13](#sub_13)

 Средство защиты работающего [13](#sub_13)

 Средство индивидуальной защиты работающего [14](#sub_14)

 Средство коллективной защиты работающего [15](#sub_15)

 Техника безопасности [6](#sub_6)

 Требования безопасности [5](#sub_5)

 Требования безопасности труда [5](#sub_5)

 Условия труда [1](#sub_1)

 Условия труда безопасные [4](#sub_4)

 Фактор вредный [3](#sub_3)

 Фактор опасный [2](#sub_2)

 Фактор производственный вредный [3](#sub_3)

 Фактор производственный опасный [2](#sub_2)

 Цвет безопасности [23](#sub_23)

# Алфавитный указатель терминов на немецком языке

 Arbeitsbedingter Unfallfaktor [2](#sub_2)

 Arbeitsschutz [8](#sub_8)

 Arbeitsschutztechnik [13](#sub_13)

 Arbeitsunfall [16](#sub_16)

 Arbeflsverhaltnisse [1](#sub_1)

 Berufskrankheit [16a](#sub_161)

 Forderungen der Arbeitssicherheit [5](#sub_5)

 Gefahrdungsbereich [10](#sub_10)

 Gefahrenlose Arbeitsverhaltensse [4](#sub_4)

 Individuelles Schutzmittel [14](#sub_14)

 Kollektives Schutzmittel [15](#sub_15)

 Maximal zulassige Einwirkungsgrobe des pathogener Arbeitsfactor [24](#sub_24)

 Pathogener Arbeitsfaktor [3](#sub_3)

 Sicherheit des Arbeitsmittels [11](#sub_11)

 Sicherheit des Arbeitsverfahrens [12](#sub_12)

 Sicherheitsabstand [17](#sub_17)

 Sicherheitsfarben [23](#sub_23)

 Sicherheitszeichen [22](#sub_22)

 Technische Arbeitshygiene [7](#sub_7)

 Unfallschutz [6](#sub_6)

# Алфавитный указатель терминов на английском языке

 Asseptable limit of safety factor [24](#sub_24)

 Collective protective equipment [15](#sub_15)

 Dangerous zone [10](#sub_10)

 Harmful factor [3](#sub_3)

 Occupational accident [16](#sub_16)

 Occupational risk [2](#sub_2)

 Occupational safety [4](#sub_4)

 Occupational sanitation [7](#sub_7)

 Personal protective equipment [14](#sub_14)

 Professional diseases [16а](#sub_161)

 Protection of labour [8](#sub_8)

 Protective equipment [13](#sub_13)

 Safe distance [17](#sub_17)

 Safety code [5](#sub_5)

 Safety (laws) [6](#sub_6)

 Safety of industrial equipment [11](#sub_11)

 Safety of the process of production [12](#sub_12)

 Safety colour [23](#sub_23)

 Safety symbol and sign [22](#sub_22)

 Safety working conditions [4](#sub_4)

 Working conditions [1](#sub_1)