**Постоянно действующая комиссия (ПДК) по охране труда**

Постоянно действующая комиссия (ПДК) по охране труда создается приказом директора для оказания помощи администрации предприятия и трудовому коллективу в организации общественного контроля за состоянием охраны труда, для совместной работы по улучшению условий труда и снижению травматизма и профзаболеваний на производстве. Комиссия создается на паритетной основе.

В своей работе комиссия руководствуется «Положением по охране труда», утвержденным директором и согласованным с представителем трудового коллектива.

**Трехступенчатый контроль**

Трехступенчатый контроль в системе управления охраной труда является основной формой контроля представителями работодателя и трудового коллектива учреждения за состоянием условий безопасности и охраны труда на рабочих местах, производственных участках и цехах, соблюдение всеми службами, должностными лицами и работниками требований трудового законодательства. Он является важным фактором в системе мероприятий по охране труда и повышению культуры производства, снижению травматизма и заболеваемости, обеспечивает коллективную ответственность за состояние охраны труда - от рядового работника до руководителя учреждения.

Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля в соответствии со ст. 20 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ.

**Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда** производится:  
— на первой ступени - на участке (кабинеты, мастерские);  
— на второй ступени - в учреждении, на закрепленных участках за членами комиссии (комитета) по охране труда;  
— на третьей ступени - на учреждении в целом.  
Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют работодатель и руководитель профсоюзного органа работников.  
*Первая ступень трехступенчатого контроля* осуществляется руководителем соответствующего участка (отдела) и уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда профессионального союза или трудового коллектива (постановление Минтруда России "Об утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива" от 8 апреля 1994 г. № 30). Контроль проводится ежедневно в начале рабочего дня.

**На первой ступени трехступенчатого контроля проверяют**:  
выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой;  
состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм;  
состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и наличие необходимого инструмента, приспособлений, заготовок и др.);  
состояние проходов, переходов, проездов;  
безопасность учебного или технологического оборудования, грузоподъемных и транспортных средств;  
соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и электроинструментом;  
соблюдение правил складирования заготовок и готовой продукции;  
исправность приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пылеулавливающих устройств;  
соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-взрывоопасными веществами и материалами;  
наличие и соблюдение персоналом инструкций по охране труда;  
наличие и правильность использования средств индивидуальной защиты (СИЗ);   
Выявленные при проверке нарушения и недостатки вносятся в специальный журнал по первой ступени, определяются сроки и ответственные за исполнение. При обнаружении нарушений правил охраны труда и норм техники безопасности, принимают меры по их устранению на месте.   
В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.  
*Вторая ступень трехступенчатого контроля* осуществляется комиссией (комитетом) по охране труда, как правило, еженедельно, но не реже двух раз в месяц на закрепленных за членами комиссии участках. Участки и график проверки устанавливаются председателем комиссии по согласованию с членами комиссии.

**На второй ступени трехступенчатого контроля проверяют**:  
организацию и результаты работы первой ступени контроля;  
выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и третьей ступеней контроля;  
выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения, решений профсоюзного или другого представительного органа работников, предложений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;  
выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля;  
выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев;  
состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм;  
исправность и соответствие учебного и производственного оборудования, транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической документации по охране труда;  
соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом;  
соблюдение графиков и планово-предупредительных ремонтов учебного и производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, технологических режимов и инструкций;  
состояние переходов и галерей;  
состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по охране труда, сигнальных цветов и знаков безопасности;  
наличие и состояние защитных, специальных и противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов;  
соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-взрывоопасными веществами и материалами;  
своевременность и качество проведения инструктажа по охране труда для работников;  
наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты (СИЗ);  
обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими профилактическими средствами;  
состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;  
соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;  
Результаты проверки записываются в специальном журнале.   
Комиссия намечает мероприятия, определяет исполнителей и сроки , представляет отчет руководителю учреждения.  
В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которые могут причинить ущерб здоровью работников и привести к аварии, работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения.  
Руководитель учреждения должен организовать выполнение мероприятий по охране труда, выявленных комиссией второй ступени контроля.  
Контроль за выполнением этих мероприятий осуществляют специалист службы охраны труда учреждения и уполномоченный по охране труда.  
*Третья ступень трехступенчатого контроля* проводится один раз в месяц комиссией, возглавляемой руководителем учреждения и председателем профсоюзного или иного представительного органа работников.  
К контролю рекомендуется привлекать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.  
Проверка проводится в присутствии руководителя и уполномоченного (доверенного) лица по охране труда проверяемого участка.  
График проверки согласовывается с профсоюзным или иным представительным органом работников, утверждается руководителями учреждения.

**На третьей ступени трехступенчатого контроля проверяют**:  
организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля;  
выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени контроля;  
выполнение предписаний органов надзора и контроля, приказов и распоряжений вышестоящих органов, приказов и решений комитета профсоюза по вопросам охраны труда;  
выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором, соглашением по охране труда и другими документами;  
выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых, групповых, несчастных случаев со смертельным исходом и аварий;  
состояние дел по аттестации рабочих мест по условиям труда;  
техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений, состояние проезжей и пешеходной частей дорог, тоннелей, переходов и галерей;  
соответствие технологического, грузоподъемного, транспортного, энергетического и другого оборудования требованиям стандартов безопасности и другой нормативно-технической документации по охране труда;  
эффективность работ приточной и вытяжной вентиляции;  
выполнение графиков планово-предупредительного ремонта производственного оборудования, наличие схем коммуникаций и подключения энергетического оборудования;  
обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации стирки, чистки и ремонта;  
обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;  
проведение периодических медицинских осмотров;  
обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов;  
состояние уголков и кабинета охраны труда;  
организацию и качество проведения обучения и инструктажей с работниками по безопасности и охране труда;  
пересмотр инструкций по охране труда;  
соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;  
состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и др.  
Результаты проверки должны оформляться актом и обсуждаться на совещаниях у руководителя учреждения. На совещании рассматривается положительный опыт, а также заслушиваются руководители участков, где выявлено неудовлетворительное состояние условий труда, допускаются нарушения государственных стандартов безопасности труда, правил и норм охраны труда. Проведение совещания оформляется протоколом, по его итогам издается приказ с указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц.